ЧЕТРА модернизировала одну из самых востребованных моделей бульдозеров -  ЧЕТРА Т25 для добывающей отрасли.

Теперь на бульдозерах ЧЕТРА Т25 устанавливается кареточная ходовая система. Данный тип ходовой системы особенно эффективен на скальных грунтах. За счет того, что все неровности огибаются плавно, при этом частично повторяется контур поверхности, улучшается сцепление с основанием, что в результате дает улучшение тяговых свойств бульдозера. Кроме того, за счет снижения динамических нагрузок на несущие элементы ходовой системы может увеличиться их ресурс на данных типах грунтов. 
Еще одно решение для бульдозера ЧЕТРА Т25 - премиум-кабина, которая имеет ряд существенных преимуществ перед серийной.  
Одно из ключевых – джойстиковое управление ходом бульдозера. Джойстик позволяет легко включать передачу, выбирать направление движения, управлять поворотами. 
Кроме того, в премиум-кабине используются шумо- и виброизоляционные материалы премиум брендов, а за счет большей площади остекления и измененного каркаса кабины достигается лучшая обзорность, что немаловажно при работе в карьерах. 
В премиум-кабине установлено два монитора: один фиксирует основные параметры работы машины, второй выдает изображение с камеры заднего вида и позволяет осуществлять мониторинг работы трансмиссии. 
Теперь в бульдозерах ЧЕТРА Т25 устанавливается мощный двигатель Cummins QSZ-13 взамен ДВС QSX-15. Сравнительные испытания, которые проходили на полигоне завода «Промтрактор», показали более высокую производительность бульдозера с QSZ-13 при меньшем расходе топлива. Производительность составила  367,2 куб.м против 364,1 куб.м. При этом расход топлива был 48,3 л/ч против 51,9 л/ч.
ЧЕТРА Т25 -  машина тяжелого тягового класса. Используется в строительстве, добывающей промышленности, энергетике. Модульная конструкция всех узлов и систем (особенно трансмиссии и ходовой системы) обеспечивает простое и удобное техническое обслуживание. Модель ЧЕТРА Т25 имеет сертификат по схеме 5Д, что позволяет эксплуатировать машину на опасных производственных объектах.



